浙江水利水电学院（钱塘校区）

部分学生公寓窗帘更换项目报价单技术指标及报价单

（技术指标）

**一、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| 顶装静音导轨（平窗） | 809 | 米 |  |  | 加厚铝合金,单轨，树脂静音轮 |
| 遮光窗帘布（门幅） | 1618 | 米 |  |  | 高精密遮光布 |
| 辅料 | 1619 | 米 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 安装位置由甲方指定 |

**二、主要技术指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 窗帘材质 | 高精密遮光布 |
| 窗帘遮光率 | ≥90% |
| 窗帘阻燃等级 | ≥B1级 |
| 窗帘甲醛含量 | ≦20/kg |
| 每平方米克重 | ≥400g |
| 常规单间寝室导轨长度 | 2.04米（平窗） |
| 学生寝室导轨离地高度 | 2.5米 |

1. 轨道：常规单间寝室轨道长度2.04米，需要采用静音轨道，材质为铝合金，树脂静音吊轮，滑动顺畅自如，有导轨磁碰，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑落。单个吊轮承重10KG。表面洁净，无污渍、划痕或脱漆等不良现象。轨道安装牢固可靠。
2. 挂钩：304不锈钢吊钩配POM工程塑料耐磨滑轮，表面烤漆处理。
3. 布带：窗帘中部捆扎窗帘用的布带，采用半固定式，布带宽度≥60mm，采用宽度≥40mm的优质尼龙毛刺贴，布带的颜色与面料接近，布带采用加密抗老化产品。
4. 窗帘不得拼接，覆盖面面应大于阳台见光洞口，采用的面料应当达到行业标准，窗帘采用双开式，中间重合处要求200mm。窗帘纺织物顶边打二折安全针缝合,并做反包宽100mm水洗尼龙粗硬补头,底边用双层纺织物反包缝合,规格120mm,两侧包边30mm双层织物缝制,窗帘表面花纹图案因保证水平线、高度和谐一致。
5. 窗帘面料质量达到询价文件要求,不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味，并提供完整的检测报告。检测报告必须包括的指标：成分、甲醛含量、克重、PH值、阻燃等级、遮光率、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、耐水洗色牢度，检测面料与送样必须为同一块面料，检测报告在有效期内且送检单位必须为投标单位。
6. 投标时，供货方需提供尺寸100\*100cm面料（颜色适合学生寝室）、导轨50CM的样品，及辅料及配件等成套样品， 并出具国家认可的窗帘防火证明及有害物质检测报告作为技术标评分标准之一，颜色和款式最后由需方选定。
7. 质量保证期：五年。

**三、其他事项**

1、以上费用包含原有窗帘及轨道拆除、新窗帘安装、税费、运费、拆除物及垃圾清运等一切可能产生的费用。

 2、样品不符合要求，报价无效。

3、费用结算以审计为准。

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院（钱塘校区）部分学生公寓窗帘更换项目

项目编号：SYHQX20240802

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（签字）

投标人名称：（签字盖章）

勘察时间： 年 月 日