钱塘校区教学楼公共区域节能灯采购项目技术指标  
一、项目情况
为响应国家碳中和、绿色低碳发展要求，降低校园照明能耗，实施教学楼灯具节能改造，大幅削减用电消耗，实现节电降费，夯实校园绿色建设基础，后勤服务中心拟对钱塘校区教学楼公共区域节能灯具进行采购，基本情况如下：
1、节能灯使用区域：钱塘校区教学A、B、C、D楼楼道、楼梯口、卫生间顶灯。
2、预期节能目标：相关产品要符合学校节能要求和节能率，根据更换之前和之后灯具功率等参数测算，安装节能灯后教学楼公共区域节能率可达到约62%，按教学楼全天开灯24小时，全年9个月计算，年节电可达到4.77万度、年节约电费约2.58万元，5年可省电费约12.89万元，楼梯口配套微波感应灯具，人来全亮、人走低功耗运行，进一步降低空载能耗，适配校园非全时段使用场景，同时提升整体照明、降低学校运维成本，适配校园需求。
3、项目采购预算总价69150元，报价包含灯具、运输、税费、质保等可能发生的所有费用。
二、核心技术要求
1、吸顶灯和感应灯须提供国家有效CCC认证及有效期内相应的国家强制性产品认证试验报告主要盖章页复印件，包括但不限于，总报告/安全型式试验报告/电磁兼容型式试验报告。以上文件必须加盖投标人公章。
2、全系灯具RG0低蓝光，色容差＜5，有效保护师生视力，防潮防尘，适配卫生间、楼道环境。
三、灯具硬性要求及报价
	序号
	产品名称
	规格
	参数
	数量（套）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	吸顶灯
	280mm
	【1】外径尺寸：φ320*65mm
【2】功率：9W±1W
【3】色温：6000K
【4】灯体材质：PC+PMMA（三防）
【5】灯体颜色：白色
【6】光效：≥150lm/
【7】蓝光危害等级：RG0，色容差＜5

	242
	
	
	品牌：
阳光照明、
三雄极光、
好视友

	2
	楼梯口吸顶灯感应灯具
	280mm
	【1】外径尺寸：φ320*65mm
【2】功率：0-9W
【3】色温：6000K
【4】灯体材质：PC+PMMA（三防）
【5】灯体颜色：白色
【6】光效：≥150lm/W
【7】控制方式：5.8G±75MHZ微波+光敏
【8】蓝光危害等级：RG0，色容差＜5
【9】不工作状态：环境照度>25lux（±50%）
【10】工作状态：环境照度＜15lux（±50%）+微波延迟30s-60s可调
【11】最大感应直径：3-8m
	100
	
	
	品牌：
阳光照明、
三雄极光、
好视友

	3
	球泡灯
	筒灯内胆
	【1】功率：3w±1w
【2】色温：6000k
【3】光效：160lm/w
【4】蓝光危害等级：RG0，色容差＜5
	780
	
	
	品牌：
阳光照明、
三雄极光、
好视友

	合计（元）
	
	/


四、质保与售后
1、整体三年质保，自验收合格起算；质保期内如出现质量问题需免费换新。
2、提供投标产品原厂项目授权及三年质保承诺。供货商请提供营业执照、灯具CCC认证及相应检测报告、品牌授权、售后服务承诺、分项报价清单。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：
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