浙江水利水电学院钱塘校区生活区西门进出口双通道改造项目
技术指标
一、基本情况
浙江水利水电学院钱塘校区生活区西门进出口双通道改造项目，该进出口目前为学校钱塘校区生活区车辆主出入口，当前为单通道，存在出入口狭小问题，车辆、行人交汇时存在安全隐患，该项目主要解决此问题，具体工程量及技术指标如下：
二、工程量清单及报价（总预算：163600元）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	校门外市政沥青道路拓宽

	1
	拆除人行道
	1、拆除石材面、透水砖人行道面层
2、拆除人行道砂浆粘接层、刚性基层、刚性垫层
	m2
	22
	
	
	

	2
	拆除侧、平（缘）石
	1、拆除侧石、平石
2、拆除底部砂浆粘接层、刚性基层、刚性垫层
	m
	10
	
	
	

	3
	挖一般土方
	1.土壤类别:柔性垫层、花坛土
2.挖土深度:2M 内
	m3
	5.56
	
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃渣土及建筑垃圾
2.运距:由施工单位自行考虑
	m3
	10.62
	
	
	

	5
	渣土消纳处置费用
	1.废弃料品种:渣土及建筑垃圾
2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑
	m3
	10.62
	
	
	

	6
	路床(槽）整形
	路床(槽)整形 路床碾压检验
	m2
	22
	
	
	

	7
	碎石
	100厚碎石垫层
	m2
	22
	
	
	

	8
	水泥混凝土
	200厚C30混凝土基层，长度方向每隔5m锯缝
	m2
	22
	
	
	

	9
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:φ12mm
	t
	0.195
	
	
	

	10
	透层
	乳化沥青透层，用量1.1L/m2
	m2
	22
	
	
	

	11
	沥青混凝土
	60厚AC-16C沥青混凝土
	m2
	22
	
	
	

	12
	粘层
	乳化沥青粘层，用量0.5L/m2
	m2
	22
	
	
	

	13
	沥青混凝土
	40厚AC-13C沥青混凝土
	m2
	22
	
	
	

	14
	安砌侧（平、缘）石
	100*200花岗岩侧石M7.5水泥砂浆安砌
	m
	10
	
	
	

	15
	人行道块料铺设
	大门外岗亭地面
1、100厚碎石垫层
2、150厚C25混凝土垫层
3、25厚芝麻灰花岗岩板用30厚M7.5水泥砂浆粘接
	m2
	6.25
	
	
	

	围墙门卫移位改造

	16
	砖砌体拆除
	围墙及围墙饰面拆除，拆除高度至道路垫层底
	m3
	1.18
	
	
	

	17
	拆除路面
	拆除门卫底部地面
拆除石材面层、砂浆粘接层、刚性基层、刚性垫层
	m2
	9.24
	
	
	

	18
	围墙栏杆拆除
	围墙原有栏杆拆除
	m
	2.5
	
	
	

	19
	挖一般土方
	1.土壤类别:柔性垫层、花坛土
2.挖土深度:2M 内
	m3
	3.7
	
	
	

	20
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃渣土及建筑垃圾
2.运距:由施工单位自行考虑
	m3
	10.06
	
	
	

	21
	渣土消纳处置费用
	1.废弃料品种:渣土及建筑垃圾
2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑
	m3
	10.06
	
	
	

	22
	人行道块料铺设
	门卫地面
1、100厚碎石垫层
2、200厚C25混凝土垫层
3、25厚芝麻灰花岗岩板用30厚M7.5水泥砂浆粘接
	m2
	9.9
	
	
	

	23
	道闸机移位
	1、原有道闸拆除并妥善安置保护，道路施工完成后重新安装
2、含配管配线调整的所有内容
	套
	1
	
	
	

	24
	监控摄像机移位
	道闸辅助相机拆除并妥善安置，道路施工完成重新安装
，含原监控杆基础拆除、300*300*500新监控杆基础制作安装、模板制作安装、管线调整
	台
	2
	
	
	

	25
	柜体拆除
	门卫移位
1、含水电管线调整及因管线调整导致增加的交换机
2、含门卫移位后与原围墙交界处处理，满足建设单位要求
	个
	1
	
	
	

	26
	道闸机
	1、类型:横杆道闸机
2、杆长：4-6m
3、速度：1.5秒-6秒可调，支持断电抬杆
4、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能
5、含600*600*1000混凝土基础制作安装、含模板安拆
6、含道闸接入原系统的接入费及调试费，含达到使用条件的管线安装及原设施破除修复等各项费用
	套
	1
	
	
	品牌：大华、海康威视、博世安防或相当于

	27
	原有横杆道闸杆长度调整
	1.原有横杆道闸杆件切割对长度进行调整
	项
	1
	
	
	

	28
	现浇构件钢筋
	φ12@200三向钢筋笼
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:12
	t
	0.026
	
	
	

	校园内道路拓宽

	29
	拆除砖石结构
	拆除台阶
	m3
	0.5
	
	
	

	30
	拆除侧石
	保护性拆除花坛沿石并妥善安置保护
	m
	46.4
	
	
	

	31
	拆除人行道
	1、拆除原马克砖位置面层及刚性基层
2、拆除边缘切割修补平整
	m2
	43.59
	
	
	

	32
	挖一般土方
	1.土壤类别:柔性垫层、花坛土
2.挖土深度:2M 内
	m3
	26.78
	
	
	

	33
	回填方
	1.密实度要求:达到规范要求
2.填方材料品种:开挖土石方
	m3
	3.66
	
	
	

	34
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃渣土及建筑垃圾
2.运距:由施工单位自行考虑
	m3
	33.97
	
	
	

	35
	渣土消纳处置费用
	1.废弃料品种:渣土及建筑垃圾
2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑
	m3
	33.97
	
	
	

	36
	人行道整形碾压
	人行道整形碾压
	m2
	120.34
	
	
	

	37
	人行道块料铺设
	1、100厚碎石垫层
2、150厚C30混凝土基层，长度方向每隔5m锯缝
3、20厚M7.5干混水泥砂浆粘贴50厚砂基透水砖，颜色及规格由建设单位确定
	m2
	120.34
	
	
	

	38
	安砌侧石
	原有侧石，M7.5干混水泥砂浆安砌
	m
	54.3
	
	
	

	39
	警示带
	1.原有道路边缘侧石顶贴警示带，含基层清理
	m
	54.3
	
	
	

	40
	零星砌砖
	混凝土标准实心砖M7.5干混水泥砂浆砌筑砖砌台阶
	m3
	0.5
	
	
	

	41
	石材台阶面
	20厚干混水泥砂浆粘贴20厚火烧面芝麻灰花岗岩板台阶面（台阶顶贴警示带，含基层清理）
	m2
	1.65
	
	
	

	42
	常规照明灯
	路灯移位，含原路灯基础拆除、600*600*1000新路灯基础制作安装、模板制作安装、管线调整
	套
	4
	
	
	

	43
	监控杆
	监控杆移位，含原监控杆基础拆除、600*600*1000新监控杆基础制作安装、模板制作安装、管线调整
	套
	1
	
	
	

	44
	现浇构件钢筋
	φ12@200三向钢筋笼
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:12
	t
	0.128
	
	
	

	花坛改造

	45
	拆除侧石
	保护性拆除花坛沿石并妥善安置保护
	m
	81.4
	
	
	

	46
	挖一般土方
	1.土壤类别:花坛土
2.挖土深度:2M 内
	m3
	58.16
	
	
	

	47
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃渣土
2.运距:由施工单位自行考虑
	m3
	65.43
	
	
	

	48
	渣土消纳处置费用
	1.废弃料品种:渣土
2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑
	m3
	65.43
	
	
	

	49
	人行道整形碾压
	人行道整形碾压
	m2
	151.32
	
	
	

	50
	人行道块料铺设
	1、100厚碎石垫层
2、150厚C30混凝土基层
3、20厚M7.5干混水泥砂浆粘贴马克砖，颜色及规格由建设单位确定
	m2
	151.32
	
	
	

	51
	大型机械设备进出场及安拆
	1、包括但不限于履带式挖掘机等各类施工机械进出场及安拆费
2、由施工单位根据施工组织设计自行考虑
	项
	1
	
	
	

	52
	垫层模板
	垫层模板
	m2
	10.06
	
	
	

	53
	其他措施费用
	1.包括但不限于施工围挡、交通导流、原有管线设施保护等各项施工组织措施费用
2、由施工单位根据施工组织设计自行考虑
	项
	1
	
	
	

	合计（以上费用包含税费，规费和人工等费用）
	
	/


以上工程量包含垃圾清运、措施费等，详细内容以造价清单为准。
三、材料选择要求
‌面层材料‌
采用透水砖，应具备高强度、防滑性好、颜色均匀等特点。
透水砖透水系数需达0.1mm/s以上，促进雨水下渗。
· [image: 27ad2d13120dbb3d6b37b391794fc7f6]
· 图片仅作参考
‌辅助材料
1.     水泥宜选用P.O42.5硅酸盐水泥，砂浆配比常用1:3干硬性水泥砂浆。
1. 填缝剂应与块料颜色协调，具备防水、耐久、伸缩性好等性能。
四、基层施工要点（部分）
    人行道砖的铺设施工，必须严格遵循相关的技术标准与操作规范。首先，基础处理是保障整体工程质量的前提，必须确保路基平整、压实度达标，并做好排水设计。其次，铺砖过程中要严格控制砖块间的缝隙宽度与平整度，使用专业工具进行精细调整，确保整体线型顺直、表面平顺。同时，砖块之间的填缝材料需饱满密实，以增强结构的稳定性并有效防止积水。最后，施工完毕后应及时进行养护，在达到规定强度前避免承重或通行，以确保铺设成果持久耐用，满足长期使用的要求。
（2）广场马克砖铺设施工技术要求：
施工前，需对基层进行彻底处理，确保地基平整、坚实且无松软或积水现象。铺贴时，应根据设计图纸精确放线，砖块排列需规整，接缝需均匀、顺直。铺设过程中，应使用橡皮锤轻击砖面使其稳定，并随时使用水平尺校验平整度。砂浆填充应饱满密实，不得有空鼓。完成铺设后，应及时清理砖面残留物，并进行必要的养护，以保证铺装工程的最终质量与美观效果。
（3）新岗亭配套使用的道闸与栏杆系统，其安装实施需满足以下具体技术要求。
安装过程应严格遵循设计图纸与施工规范，确保道闸主机稳固牢靠，其基础需具备足够的承重能力与抗震动性能。栏杆的安装应做到运行平顺、启闭灵敏，抬杆与落杆的轨迹须精准、无卡滞。所有电气接线必须符合安全标准，做好防水与绝缘处理，保障系统在各种天气条件下的长期稳定运行。安装完成后，需进行全面的功能调试与可靠性测试，确保整套设备响应及时、控制精确，能够满足日常车辆出入管理的实际需求。
（4） 路灯移位的具体施工方案及配套基础的浇筑作业，必须严格遵循以下技术要求：
    施工前需对拟移位的路灯进行全面检查，确认其结构状况，并根据新的安装点位进行精确测量与定位。基础浇筑部分应依据设计图纸，规范实施基坑开挖、模板支护、钢筋绑扎等工序，保证混凝土配比符合标准，浇筑过程需连续进行，确保振捣密实，避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。施工完成后，应及时进行养护，待混凝土强度达到设计要求后，方可进行路灯杆体的安装与调试。整个作业过程需兼顾施工效率与工艺质量，确保移位后的路灯能够安全、可靠地投入运行。
以上所有维修改造，要求现场勘查，含原有材料拆除及垃圾外运卫生清理等。
五、项目工期要求
[bookmark: _GoBack]合同签订后40日历天完工。


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：
日期：    年   月   日
现 场 勘 察 证 明
项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区生活区西门进出口双通道改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：                 （签字）
投标人公司名称：                          （加盖公章）
勘察时间：       年       月      日
image1.png




