浙江水利水电学院南浔校区东食堂仓库改造项目
技术指标及报价
一、项目概况
为适配学校高质量发展需要，进一步筑牢校园安全保障根基、提升后勤运维服务水平。现实施南浔校区东食堂仓库改造工程，东食堂仓库调整至靠窗区域，充分利用自然采光与对流通风，减少日间照明能耗、改善库区潮湿闷热环境，延缓食材霉变损耗，契合校园节能降碳要求。同步优化仓储分区，划分食材专属存放区域。改造规范食品仓储管理，降低食材浪费，提升食堂后勤运营效率，筑牢食品安全管理基础。
2、 项目说明
1、工程地点：浙江水利水电学院南浔校区
2、项目预算：50380元，超过预算视为无效报价
3、项目工期：合同签订后，30天内完成
三、工程量报价单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	普通灯具
	1.名称：平板灯
	套
	10
	
	
	

	2
	照明开关
	1.名称：照明开关
	套
	10
	
	
	

	3
	插座
	1.名称：二三插座
	套
	10
	
	
	

	4
	普通灯具
	1.名称：灭蝇灯
	套
	10
	
	
	

	5
	配线
	1.名称：供电缆线
2.规格：YJV-3*4
	m
	146.4
	
	
	

	6
	风扇
	1. 名称：可换向换气扇
2. 换气扇安装开洞
3. 含金属防虫网
	台
	4
	
	
	

	7
	排水沟封堵
	1.名称：不锈钢板及其附件
2.规格：0.3m*0.5m*0.5排水沟封堵
3.水管等拆除后的零星封堵
	m
	10
	
	
	

	8
	配管
	JDG线路镀锌钢管
	m
	146.4
	
	
	

	9
	电箱移位
	1.因门洞移位拆除导致电箱移位及附属线路
	项
	1
	
	
	

	10
	吹风机
	1.大功率吹地机地面地板除湿吹干
	台
	4
	
	
	

	11
	铝合金挡鼠板
	1.名称:铝合金挡鼠板及附件
2.规格:0.5*1.2*0.25
	块
	4
	
	
	

	12
	块料墙面
	1.安装方式:干混砂浆DP M20.0铺贴
2.面层材料品种、规格、颜色:300*600白色瓷砖
	m2
	175
	
	
	

	13
	砌块墙
	1. 砌块品种及规格：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 
2. 墙体厚度200  
3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	13.36
	
	
	

	14
	木质门带套
	1.成品木质套装门 
2.尺寸1200*2300 
3.含门套、门锁、门吸、合页等 
4.颜色及材质由甲方选定后实施
	樘
	1
	
	
	

	15
	天棚面龙骨及饰面拆除
	拆除吊顶，拆后复原,无法使用的换新
	m2
	79.55
	
	
	

	16
	平面块料拆除
	拆除原空间的地砖，用于砌墙
	m2
	2.3
	
	
	

	17
	砖砌体拆除
	拆除原空间的砌体，开4个门洞
	m3
	5.06
	
	
	

	18
	木质门带套
	1.成品木质套装门 
2.尺寸1000*2300 
3.含门套、门锁、门吸、合页等  
4.颜色及材质由甲方选定后实施
	樘
	1
	
	
	

	19
	木门窗套
	1.细木工板门套基层
2.成品木饰面门套
	m2
	4.18
	
	
	

	20
	圈梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.截面120mmx200mm，3A10纵筋+A6@250箍筋
	m3
	0.55
	
	
	

	21
	余方弃置
	垃圾清理外运
	m3
	5.13
	
	
	

	22
	渣土消纳处置费用
	渣土外运消纳
	m3
	5.13
	
	
	

	合计
	



以上费用包含税费、规费、调试维保费、辅材费和人工等费用；工程量以实际为准，部分超出包含在投标总价内；投标前需进行现场勘察。
品牌推荐
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	备注

	1
	平板灯
	飞利浦、欧普、阳光或相当于       
	

	2
	线缆
	中策、元通、远东或相当于
	

	3
	开关
	罗格朗、施耐德、公牛或相当于
	

	4
	墙砖
	东鹏、马可波罗、诺贝尔或相当于
	

	5
	天棚龙骨及饰面
	欧派、法狮龙、友邦或相当于
	

	6
	排风扇
	金羚、美的、绿岛风或相当于
	

	7
	吹风机
	松下、东成、洁霸或相当于
	



[bookmark: _Toc72857702][bookmark: _Toc15011][bookmark: _Toc42511676][bookmark: _Toc14876][bookmark: _Toc143059331][bookmark: _Toc228173012]四、工艺需求
1、墙体砌筑：按规划新砌分隔墙体，采用标准砌块，墙体垂直平整，做好防潮基底，满足仓储空间分隔要求，墙体高度高于4m,按清单增加腰梁混凝土浇筑。
2、墙面铺装：库区全墙铺贴防滑防水墙砖，墙砖粘贴牢固、缝隙均匀，耐油污、易清洁，符合食品仓储卫生标准。
3、门洞移位：拆除原有门洞，重新定位开设门窗洞口，加固过梁，配套安装密闭仓储门，密封防尘。
4、通风设施：墙面开孔安装强力排风扇，配套管线、开关，形成对流通风，降低室内湿度。
5、配套工序：同步完成地面收边、基层防水、垃圾清运、场地复原，完工后全面清洁消杀，满足食堂仓储规范。
五、文明安全施工要求
1、成交供应商应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。
2、成交供应商应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全，特种作业施工人员必须具备相应资质。制定完善的施工组织设计，按照作业要求配备设施设备。
3、成交供应商应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民、学生的安全，防止因施工不当使附近居民、学生的人身或财产遭受损失。
4、由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由成交供应商承担。在施工过程中，造成的一切安全事故，由成交供应商自行承担全部经济责任和法律责任。
[bookmark: OLE_LINK9]5、成交供应商必须购买工程险，对项目进行保险；为现场施工人员购买意外险、缴纳社保。如因施工人员未参加保险致甲方遭受损失的，甲方可向成交供应商追偿。相关资料在合同签订后5天内提交给甲方，如5天内无法提供，超期按5000元/天进行处罚，直接从履约保证金中扣除，成交供应商在3天内整改到位，可退还。如整改期限超期后仍未提供，采购人可终止合同。成交即视为承诺该项目所施工人员全员享有社保，缴纳工程险，意外险。
6、成交供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交供应商负责。凡由此而损及甲方利益的，成交供应商应负责赔偿甲方的损失。
7、成交供应商因自行核对确定施工人员具备施工就业相关资质，按照甲方入校要求办理进校流程。
8、按照招标方入校要求办理进校流程，未经备案员工不许进场。真实报备人员情况，不虚报不漏报，有人员变动及增加及时报备，一旦发现问题，做违约处理。情节严重时，采购人可主动无条件解除合同。
    9、合同签订前，采购人可对成交供应商提供的项目负责人进行审核，如审核不通过，采购人有权要求成交供应商更换项目负责人。
六、保修要求
1、供应商施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为采购人提供免费服务。
2、供应商应与采购人签订工程质量保修书，供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
3、供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
4、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。
七、其他施工要求
1、遵守水电施工基本规则规范，安全防护措施必须到位。
2、施工效果整洁美观。
3、施工完成后确保供水设施完备，无使用问题及安全隐患。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]4、自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
5、质保期：按工程质量保修书执行。
6、他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。
7、供应商报价中含本工程所有垃圾清运费、保险费、卫生保洁费等一切费用，投标前需进行现场踏勘，所有工程材料必须现场验收后才允许施工 。

















具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：
日期：    年   月   日











[bookmark: _GoBack]现 场 勘 察 证 明
项目名称：浙江水利水电学院南浔校区东食堂仓库改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：                 （签字）
投标人公司名称：                          （加盖公章）
勘察时间：       年       月      日


