浙江水利水电学院大型乔木修剪和树木加固采购项目技术需求及报价（钱塘校区）

一、项目报价单
	序号
	项目
	树种
	数量（棵）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	大型乔木修剪 （教学区）
	樟树、无患子、        银杏、广玉兰
	165
	
	

	2
	树木加固
	 樱花50棵、         桂花33棵
	83
	
	

	
	
	雪松18棵
	18
	
	

	合计
	


注：投标前需对现场进行勘察，勘察证明见下文附件
二、大型乔木修剪

（一）修剪原则

1.安全性原则

安全是树木修剪的首要原则。在修剪过程中，必须充分考虑修剪操作对树木本身以及周围人员和设施的安全影响。对于存在病虫害、腐朽、断裂等严重安全隐患的树枝，要优先进行处理，避免在修剪过程中发生树枝掉落伤人、砸坏建筑物或其他设施的情况。例如，对于一些高大且树干中空的老树，在修剪时要提前做好防护措施，安排专人观察树木状态，防止修剪过程中树干突然折断。

 2.科学性原则

依据树木的生长习性、生物学特性进行科学修剪。不同种类的树木具有不同的生长规律和修剪需求。比如，有些树木顶端优势明显，修剪时应注意保留适当的主枝和侧枝，以维持其良好的树形和生长态势；而有些树木萌发力强，则可适当重剪以促进新枝萌发。

3.观赏性原则

在保证树木安全和健康的前提下，尽量兼顾树木的观赏性。通过合理的修剪，塑造出美观、自然的树形，提升树木乃至整个环境的景观价值。可以根据树木所处的环境和景观设计要求，进行适当的造型修剪，但要避免过度修剪破坏树木的自然美感。例如，对于行道树，可以修剪成整齐美观的柱状或球状，既保证了行人的安全，又增添了道路的景观效果。

4.环保性原则

修剪过程中要注重环保，减少对环境的污染。修剪下来的树枝应裁剪、清运。
（二）修剪流程

1.修剪前准备

（1）现场勘查

对修剪现场进行全面勘查，了解树木的生长状况、周边环境以及可能存在的安全风险。观察树木的整体形态，检查是否有病虫害、枯枝、断枝等情况。同时，查看周围是否有建筑物、路灯、行人通道等，评估修剪操作对其可能产生的影响。例如，如果树木靠近路灯、车棚、电瓶车，需要提前规划，制定相应的安全措施。

（2）工具准备

根据修剪任务的大小和树木的特点，准备合适的修剪工具。常用的修剪工具包括修枝剪、锯子、高枝剪、梯子等。确保工具锋利、完好无损，以保证修剪工作的顺利进行。大型树木的修剪，需要使用吊车等机械设备，要提前检查设备的性能和安全性，并安排专业操作人员，因高校人员、车辆密集，采用分段式修剪，中标单位需提前规划好修剪路线，完全按照修剪计划执行。

（3）人员安排

根据修剪工作的难度和规模，合理安排修剪人员。修剪人员应具备一定的树木修剪知识和技能，熟悉安全操作规程，登高作业人员需要持有登高作业证，对于复杂的修剪任务，可安排经验丰富的技术人员进行现场指导。同时，要明确各人员的职责，设置专人负责安全警戒、指挥协调等工作。

2.修剪操作

(1)确定修剪部位

根据现场勘查的结果，结合修剪原则，确定需要修剪的树枝。优先处理那些存在安全隐患、影响树形美观或生长不良的树枝。对于一些交叉枝、重叠枝、竞争枝、背上枝等，可根据树木的生长情况进行适当疏剪或短截，以改善树木的通风透光条件，促进其健康生长。

(2)修剪顺序

一般按照由上而下、由内向外的顺序进行修剪。先从树冠顶部开始，逐步向下修剪，避免修剪过程中上部的树枝掉落砸伤下部的人员和已修剪的部位。在修剪内部树枝时，要注意保留一定的枝叶量，以维持树木的光合作用和整体生长势。同时，要注意对修剪口的处理，使其平滑整齐，涂抹药剂，便于愈合。

(3)修剪方法

疏剪：将树枝从基部完全剪除，主要用于去除过密枝、枯枝、病枝、交叉枝、重叠枝等，以改善树木的通风透光条件，减少病虫害的发生。疏剪时要注意切口应尽量靠近树干，避免留下过长的残桩，防止病菌侵入。

 短截：将树枝剪去一部分，根据短截的程度可分为轻短截、中短截和重短截。轻短截主要用于促进树枝的萌发和缓和树势；中短截可刺激侧芽萌发，增加分枝数量；重短截则常用于更新复壮老树或控制树木生长高度。短截时要注意选择合适的芽位，一般应保留外侧芽或饱满芽，以利于新枝的生长方向和生长势。

3.修剪后清理

(1)树枝清理

将修剪下来的树枝及时清理出修剪现场，按照环保性原则进行妥善处理。可根据实际情况进行切割分段，便于运输和处理。清理过程中要注意避免树枝随意堆放影响交通和环境卫生。

(2)现场整理

对修剪现场进行整理，检查是否有遗漏的树枝或工具。将修剪过程中产生的杂物清扫干净，保持现场整洁。同时，对修剪后的树木进行简单的检查，查看是否还有其他需要处理的问题，如伤口是否处理得当等。

(三)注意事项

1.修剪人员必须经过专业培训，熟悉修剪工具的使用方法和安全操作规程。在修剪过程中，要严格遵守安全规定，佩戴好安全帽、手套、护目镜等防护用品。

2.修剪现场要设置明显的安全警示标志，禁止无关人员进入。

3.在使用电动工具时，要确保电源连接正确，电线无破损，操作人员要站在干燥、绝缘的地面上。使用梯子时，要注意梯子的稳定性，避免滑倒或倾倒。

4.修剪过程中，要注意观察树木的状态，如是否有松动的树枝、树干是否有腐朽迹象等。对于可能存在安全隐患的情况，要及时停止修剪，采取相应的措施进行处理。

5.修剪中途及完成时，机械要停滞至安全状态、修剪工具要妥善保管，禁止学生触碰。

三、树木加固

（一）总体要求

1.根据每株树木长势、倾斜角度、根系土壤、一树一方案定制加固方式，杜绝统一化施工。

2.所有加固施工遵循不伤树体、不损根系、稳固耐久、美观整洁原则，支撑结构受力均匀，无松动、无挤压树皮、无磨损树干情况。

3.拆除老旧腐烂、变形、锈蚀、松动的原有支撑构件，清理树体捆绑勒痕、老化绑带。

4.保护周边草坪、铺装路面、绿植及市政设施，施工垃圾当日清理，完工后场地恢复原貌。

5.所有主材、辅材均为全新合格产品，符合园林景观工程用材标准，具备防腐、防锈、抗老化、抗风荷载性能，适配户外露天环境。

（二）樱花树和桂花树加固要求

1.支撑结构：樱花树和桂花树采用镀锌钢管四角支撑，支撑杆贴合树干受力点位，高低一致、角度对称，整体结构方正稳固。

2.树体防护：树干接触位置加装加厚橡胶缓冲护垫，禁止硬材直接接触树皮，采用柔性绑带缠绕固定，预留树木生长伸缩空间，避免勒伤、嵌皮。

3.基础固定：支撑底部需打底脚，与支撑杆连接坚固，深埋固定，压实土壤。松软土质需增设混凝土基座，杜绝支撑下沉、晃动。

（三）雪松树加固要求

1.支撑结构：采用加厚镀锌钢管四角井字支撑，支撑高度控制在树体1/2以上，四根支撑对称布设，垂直度、平整度统一，整体结构方正稳固。。

2.树体防护：树干接触位置加装加厚海绵缓冲护垫，禁止硬材直接接触树皮，采用柔性绑带缠绕固定，严禁硬质材料直接摩擦、挤压树干。

3.基础固定：支撑底部需打底脚，与支撑杆连接坚固，深埋固定，压实土壤。松软土质需增设混凝土基座，杜绝支撑下沉、晃动。

（四）加固材料要求

1.主支撑杆：采用热镀锌钢管，樱花树和桂花树支撑杆壁厚≥1.2mm，雪松树支撑杆壁厚≥3mm，无锈蚀、无变形、无裂纹，防腐防锈，户外使用寿命≥5年。

2.防护配件：专用加厚橡胶/海绵护垫、高强度柔性防腐绑带，抗老化、耐高低温，不腐蚀树皮、不粘连树体。

3.镀锌螺丝等固定配件，全套防锈处理，紧固不松动，适配户外长期使用。

（五）施工工期及要求

1、施工工期：2026年7月25日至2026年8月5日，如工期内未完工，以实际完工时间为准，不再额外支付费用。
2、根据采购方要求，对钱塘校区的乔木进行修剪及加固，具体验收标准以采购方意见为准。
（六）质保期与售后服务要求

1.质保期限2年，自竣工验收合格之日起计算。

2.质保服务：质保期内，所有加固结构出现松动、锈蚀、变形、断裂、倒伏、勒伤树木等质量问题，中标方需24小时内到场免费维修、更换、返工。

3.应急保障：汛期、台风季提前上门排查加固，突发树木倾斜、倒伏隐患，随叫随到应急处置。
高空作业安全责任书

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方的安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：

一、乙方要严格按照施工现场安全的相关规章制度，服从甲方现场管理人员的施工管理和监督检查，保证设备、设施和人身安全。

二、进入施工现场，必须着工作制服，佩戴安全帽。

三、施工现场的安全由施工单位负责，施工单位必须确定一名施工现场安全责任人，全面负责施工现场的安全工作及施工队伍的管理。

四、施工现场内严禁吸烟及打架斗殴。爱护施工现场设施、设备及现场卫生。

五、严格按照国家相关法律法规和施工现场的相关规定，高空作业人员必须持有劳动部门颁发的高空作业操作证。

六、高空作业人员在高空作业时，应使用安全合格的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。

七、现场施工作业期间，不得野蛮施工、违规操作，违者甲方将视情节轻重给予严肃处理。

八、施工作业过程中，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负责，并承担由此给甲方造成的所有经济损失。   

投标人（加盖单位公章）：

  年    月    日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院

我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

现 场 勘 察 证 明
项目名称：浙江水利水电学院大型乔木修剪和树木加固采购项目

应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：                 （签字）

投标人公司名称：                          （加盖公章）

勘察时间：       年       月      日
