
浙江水利水电学院南浔校区空调、电梯、水泵、高配等设备零部件维修项目采购需求及报价单
投标单位必须是包含2026年度在内的浙江省级物业管理服务框架协议入围企业，新一轮合同期限为合同签订起至2026.12.31，设备概况如下，具体实施以实际为准。项目总预算12.67万元，以实际维修量结算。
1、 项目内容及预算清单
南浔校区中央空调、电梯、高配房、水泵房及汽车充电桩维修服务，含500元以上零配件采购、运输、拆装、施工人工、调试、校验、维保、现场清运一体化服务。无论任何故障，成交供应商接到通知后均需安排人员与维保单位共同到场确定故障原因，不得因故障简单或零部件不超过500元为由拒不到场。
（1）现有在校物业公司包干范围（不属于本次招标范围）
同时满足两项条件：①单件维修零配件含税单价＜500元；②单次维修综合人工费＜1000元。
（2）本次中标单位承接范围（满足任一条件即纳入）
条件1：维修所需单件零配件含税单价≥500元，无论人工费金额多少，全部由中标单位一体化维修；
条件2：单次维修综合人工费≥1000元，无论配件单价高低，全部由中标单位一体化维修；
包含全部成本：原厂/合规替代零配件、运输装卸、特种作业人工、工具耗材、检测校验、特种设备复检、废料清运、税费、售后质保、应急备勤全部费用，校方无二次加价、无零星增项付费。
（3）边界争议判定规则
禁止拆分配件、拆分施工工序规避权责划分；疑似边界模糊故障，由后勤设备管理人员现场勘验，出具《故障权责判定单》，双方签字生效，为结算唯一依据；物业虚报配件价格、拆分工程量，查实后扣除对应物业服务费。
     
	序号
	项目名称
	采购内容
	最高预算（元）

	[bookmark: OLE_LINK5]1
	空调
	维修预算费
	66700

	2
	电梯
	维修预算费
	30000

	3
	配电房
	维修预算费
	20000

	4
	水泵房
	维修预算费
	10000

	合计
	126700



[bookmark: OLE_LINK31]二、项目一：空调
（一）项目概况
中标人负责除书院学生寝室外的所有空调的日常检修及维修工作，相关检修、单次单项材料费500元以上的维修费用包含在本次投标报价内。
	南浔校区空调数量汇总表

	序号
	楼栋
	空调内机数
	主机数
	品牌
	备注

	1 
	图书馆
	586 
	82 
	海尔
	

	2 
	行政楼
	313 
	44 
	
	

	3 
	遂稳楼
	81 
	14 
	
	

	4 
	精益楼
	96 
	14 
	
	

	5 
	求实楼
	317 
	87 
	
	

	6 
	水文化馆
	28 
	6 
	
	

	7 
	遂均、精益、博学楼
	489 
	68 
	
	

	8 
	东食堂
	155 
	18 
	美的
	

	9 
	西食堂
	127 
	14 
	
	

	10 
	大剧院
	92 
	18 
	
	另三套螺杆机组

	11 
	书院
	64 
	16 
	
	

	12 
	体育馆
	93 
	6 
	
	另三套螺杆机组

	13 
	校医院
	12 
	2 
	
	

	合计
	2453 
	389 
	
	


[bookmark: _Toc373243003]（二）项目需求和技术要求
1、维修保养工作内容需求
1.1一旦出现空调故障，成交供应商需安排人员与维保单位共同到场确定故障原因，不得因故障容易解决或零部件不超过500元为由拒不到场。
1.2 空调系统故障维修
（1）空调系统故障在4小时内响应，系统一般故障，乙方承诺12小时内修复，重大故障在48小时内修复；
（2）遇设备故障需返厂维修时，提供替代设备或材料；
2、人员、配件和技术方案要求
（1）成交供应商应制定具体的维保实施计划，包括具体时间安排、人员组织安排、配备工具及技术保障措施；
（2）成交供应商应具备相应资质，工作人员应经过规范的培训，并持证上岗；
（3）维修所需备件和材料应为原装零备件和材料，对维保、维修所需要的重要设备和配件（压缩机、变频板、通讯板、板式换热器、室内控制面板、风扇电机、四通阀阀体及其他重要配件；新风系统：风机、过滤器、热交换器及其他重要配件）要求为采购人提供一定数量的备货，备件品种与数量应能满足采购人维保的需要，确保空调系统故障和新风系统故障一般能在12小时内修复。
（4）维修更换的新配件和材料不少于15月的质保期；
3、维护保养服务要求
3.1 组织措施和规范
（1）成交供应商应制定维修操作规程，严格按规定进行操作和作业，并制定规范的维修相关记录表格。
（2）成交供应商负责办理维护过程中的相关厂家协调、技术许可手续，并承担相应费用;
（3）成交供应商未经我方批准，不得随意改变线路走向及设备装置;
（4）严格按要求使用规定的维修材料。
3.2台账要求及确认流程
（1）定期核对图纸资料、主要设备清单，合同期生效三个月内完成所有设备资料普查，并及时向甲方提供资料和设备清单，按季度上报变更资料。
（2）建立相应的运行台账，具体包括定期或不定期的检查台账、测试记录、维修、抢修记录单，重要情况需递交专项报告，并需得到甲方指定联系人的签字确认。各项记录表应反映每次检查时间，检查负责人，设备运行情况，维修详细情况，设备检查运行台账要定期抄报甲方，台账作为对维护工作的规定性考核内容。
（3）及时上报空调系统异常情况，以及需进行大修改造的情况。对正常维修范围外的工作以及需要甲方支付的配件、材料价格，须有双方指定人确认的联系单，经甲方确认后方可进行决算。
3.3技术服务与响应
（1）成交供应商应配合维保单位每月二次检修巡视，对发现的故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠。凡遇节日，重大活动以及狂风暴雨洪水等特殊情况，需安排人员加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保系统正常运行。
（2）成交供应商应提供驻点24小时服务（包括所有节假日），甲方设备一旦发生故障，乙方需在接到甲方电话通知后的2小时内响应，系统一般故障，成交供应商承诺12小时内修复，重大故障在48小时内修复；
（3）合同期间，成交供应商免费提供系统原理、操作培训，7*24小时接受甲方技术咨询，并免费提供系统软件升级服务。
3.4安全要求
（1）成交供应商必须确保空调系统和新风系统安全可靠运行，及时消除故障隐患。负责范围内空调和新风设施的维护运行，确保所有运行设备的可靠，安全。
（2）成交供应商设专人负责。建立健全安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识。承担因维护不利引起设备，人身事故的全部安全责任。
3.5服务要求
维修过程中，服务人员必须穿戴工作服，进办公室必须敲门，无人情况必须经过相关部门同意才能进入施工或者检查，校内不允许打赤膊，抽游烟，不允许大声喧哗。有问题及时汇报，正常情况下设备损害（自然灾害等特殊情况除外），维保单位巡检未检查出，造成影响甲方有权扣除维保单位维保费用。
（三）设施配件清单及报价
以下三种空调配件维修报价清单，按统一折扣率报价，空调维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。空调维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算。
1、常用配件报价明细单——空调维修配件报价清单
投标人参与投标时，需对以下常用材料进行报价： 
	①美的常用配件报价单

	序号
	机型
	名称
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	折后单价（元）

	1
	主机MDVH-V80W/N1-C01P(E1)--MDV-224W/DSN1-8R0
	变频涡旋式压缩机
	个
	5600
	
	

	2
	
	冷凝器部件
	个
	3500
	
	

	3
	
	压缩机模块板
	块
	3500
	
	

	4
	
	板式换热器组件
	个
	2000
	
	

	5
	
	滤波板组件
	块
	1300
	
	

	6
	
	室外主控板组件
	块
	1250
	
	

	7
	
	风机模块板组件
	块
	1250
	
	

	8
	
	线控器
	个
	180
	
	

	9
	
	电机
	个
	1050
	
	

	10
	
	轴流风叶
	个
	150
	
	

	11
	
	外机电子膨胀阀线圈
	个
	120
	
	

	12
	
	压力传感器
	个
	125
	
	

	13
	
	四通阀套件
	个
	570
	
	

	14
	
	电子膨胀阀套件
	个
	505
	
	

	15
	
	气液分离器
	个
	670
	
	

	16
	
	高、低压阀组件
	个
	150
	
	

	1
	主机MDV-615W/D2SN1-8V(Ⅰ)--MDV-952W/D2SN1-8X(Ⅰ)
	开关板组件
	个
	150
	
	

	2
	
	冷凝器部件
	个
	20800
	
	

	3
	
	压缩机模块板
	块
	2980
	
	

	4
	
	板式换热器组件
	个
	1080
	
	

	5
	
	滤波板组件
	块
	1450
	
	

	6
	
	室外主控板组件
	块
	1550
	
	

	7
	
	风机模块板组件
	块
	1450
	
	

	8
	
	线控器
	个
	145
	
	

	9
	
	电机
	个
	1550
	
	

	10
	
	轴流风叶
	个
	235
	
	

	11
	
	外机电子膨胀阀线圈
	个
	140
	
	

	12
	
	压力传感器
	个
	115
	
	

	13
	
	四通阀套件
	个
	2028
	
	

	14
	
	电子膨胀阀套件
	个
	680
	
	

	15
	
	气液分离器
	个
	1350
	
	

	16
	
	高、低压阀组件
	个
	200
	
	

	17
	
	开关板组件
	个
	150
	
	

	18
	内机  MDV-D36Q4/N1-D--- MDV-D100Q4/N1-D
	内机电子膨胀阀线圈
	个
	50
	
	

	19
	
	室内机主控板组件
	块
	850
	
	

	20
	
	蒸发器部件
	个
	1859
	
	

	21
	
	膨胀阀组件
	个
	560
	
	

	22
	
	接水盘部件
	个
	505
	
	

	23
	
	电机
	个
	845
	
	

	24
	
	风扇叶轮
	个
	75
	
	

	25
	
	排水泵
	个
	550
	
	

	26
	R410
	冷媒
	KG
	90
	
	

	27
	R22
	冷媒
	KG
	85
	
	

	28
	
	氮气
	瓶
	150
	
	

	29
	
	焊接辅材
	项
	45
	
	

	合计
	



	②海尔常用配件报价单

	序号
	机型
	名称
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	折后单价（元）

	1
	主机 RFC504MXSLYB--RFC1010MXSLYB
	变频涡旋式压缩机
	个
	7500
	
	

	2
	
	冷凝器部件
	个
	3300
	
	

	3
	
	压缩机模块板
	块
	3000
	
	

	4
	
	板式换热器组件
	个
	1000
	
	

	5
	
	滤波板组件
	块
	715
	
	

	6
	
	室外主控板组件
	块
	2600
	
	

	7
	
	风机模块板组件
	块
	2100
	
	

	8
	
	控制器
	个
	145
	
	

	9
	
	电机
	个
	2150
	
	

	10
	
	轴流风叶
	个
	350
	
	

	11
	
	外机电子膨胀阀线圈
	个
	120
	
	

	12
	
	压力传感器
	个
	550
	
	

	13
	
	四通阀套件
	个
	870
	
	

	14
	
	电子膨胀阀套件
	个
	550
	
	

	15
	
	气液分离器
	个
	2600
	
	

	16
	
	截止阀
	个
	512
	
	

	17
	内机天井机RFT112MX-C
	内机电子膨胀阀线圈
	个
	150
	
	

	18
	
	电脑主板
	块
	750
	
	

	19
	
	蒸发器部件
	个
	1350
	
	

	20
	
	膨胀阀组件
	个
	540
	
	

	21
	
	接水盘部件
	个
	110
	
	

	22
	
	电机
	个
	730
	
	

	23
	
	风扇叶轮
	个
	275
	
	

	24
	
	排水泵
	个
	502
	
	

	25
	内机风管机 RFUM112MX-D
	内机电子膨胀阀线圈
	个
	150
	
	

	26
	
	电脑主板
	块
	750
	
	

	27
	
	蒸发器部件
	个
	1350
	
	

	28
	
	膨胀阀组件
	个
	540
	
	

	29
	
	接水盘部件
	个
	110
	
	

	30
	
	电机
	个
	970
	
	

	31
	
	风扇叶轮
	个
	220
	
	

	32
	
	排水泵
	个
	502
	
	

	33
	R410
	冷媒
	KG
	90
	
	

	34
	R22
	冷媒
	KG
	85
	
	

	35
	
	氮气
	瓶
	150
	
	

	36
	
	焊接辅材
	项
	45
	
	

	合计
	



	③美的螺杆机常用配件报价单

	序号
	配件名称
	单价（元）
	统一折扣率
	折后单价（元）

	1
	水流开关
	650
	
	

	2
	低压压力开关
	1200
	
	

	3
	高压压力开关
	1200
	
	

	4
	油压差开关
	900
	
	

	5
	温度传感器
	800
	
	

	6
	压力传感器
	1450
	
	

	7
	水位传感器
	1300
	
	

	8
	干燥过滤器
	800
	
	

	9
	油过滤器
	850
	
	

	10
	外机接触器
	450
	
	

	11
	电磁阀
	1610
	
	

	12
	四通阀
	2200
	
	

	13
	膨胀阀
	3570
	
	

	14
	管道阀
	1215
	
	

	15
	安全阀
	536
	
	

	16
	显示屏
	6500
	
	

	17
	电源模块
	570
	
	

	18
	启动变频模块
	6500
	
	

	19
	外机电脑板
	5500
	
	

	20
	相序保护
	278
	
	

	21
	冷凝风机
	5600
	
	

	22
	皮带
	300
	
	

	23
	压力表
	363
	
	

	24
	密封圈
	450
	
	

	25
	电动机轴承
	855
	
	

	26
	电动机线圈
	2650
	
	

	27
	电动机
	7500
	
	

	28
	R134a制冷剂/公斤
	120
	
	

	29
	冷冻油/桶
	5460
	
	

	合计
	
	



2、 常用配件报价明细单(二)

	④空调移机报价单

	序号
	项目
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	质保期
	备注

	1
	空调移机(内机中央空调)
	项
	200
	







	
	15个月
	1-5匹

	
2
	空调移机
(内外机)
	项
	200
	
	
	
	1匹、1.5匹机组

	
3
	空调移机
(内外机)
	项
	250
	
	
	
	2匹、2.5匹机组

	
4
	空调移机
(内外机)
	项
	250
	
	
	
	3匹机组

	
5
	空调移机
(内外机)
	项
	300
	
	
	
	5匹机组

	6
	1-5匹铜管
	米
	150
	
	
	
	

	7
	支架
	对
	100
	
	
	
	

	8
	水管
	米
	10
	
	
	
	

	9
	打孔
	个
	80
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：移机包括拆机、装机；以上服务均须包含校内短途的搬运，不包括长途运输费用。
备注：所有更换设备均为原厂件。
3、 [bookmark: OLE_LINK15]常用配件报价明细单(三)
	⑤挂机、柜机空调维修配件报价单

	序号
	机型
	备件名称
	单位
	基准单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	保修期

	



1
	
1.5P-5P挂机室内机
	电脑板
	块
	280
	
























	
	




15个月


















15个月

	
	
	风轮电机
	只
	120
	
	
	

	
	
一匹挂机室外机
	压缩机
	只
	450
	
	
	

	
	
	四通网
	只
	290
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	120
	
	
	

	



2
	
1.5匹挂机室内机
	电脑板
	块
	280
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	120
	
	
	

	
	
1.5匹挂机室外机
	压缩机
	只
	500
	
	
	

	
	
	四通网
	只
	290
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	150
	
	
	

	





3
	

2匹柜机室内机
	电脑板
	块
	280
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	150
	
	
	

	
	
	控制面板
	块
	180
	
	
	

	
	
	遥控器
	只
	35
	
	
	

	
	

2匹柜机室外机
	压缩机
	只
	620
	
	
	

	
	
	四通网
	只
	290
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	180
	
	
	

	





4
	

3匹柜机室内机
	电脑板
	块
	280
	
	
	

	
	
	离心风轮
	只
	150
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	240
	
	
	

	
	
	控制面板
	块
	100
	
	
	

	
	

3匹柜机室外机
	压缩机
	只
	1500
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	180
	
	
	

	
	
	四通阀
	只
	360
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	230
	
	
	

	
5
	
5匹柜机室内机
	电脑板
	块
	360
	
	
	

	
	
	离心风轮
	只
	180
	
	
	


	6
	
	风轮电机
	只
	275
	
	
	




15个月

	
	
	控制面板
	块
	100
	
	
	

	
	

5匹柜机室外机
	压缩机
	只
	2700
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	180
	
	
	

	
	
	四通阀
	只
	680
	
	
	

	
	
	集中控制器
	只
	600
	
	
	

	
	
	控制面板
	块
	128
	
	
	

	
	
	交流接触器
	只
	180
	
	
	

	
	
	风轮电机
	只
	1000
	
	
	

	
	
	内机水泵电机
	只
	300
	
	
	

	
	
	外机主板
	只
	2600
	
	
	

	
	
	外电机
	只
	1100
	
	
	

	
	
	电子膨胀阀
	只
	1500
	
	
	

	
	
	电解电容
	只
	128
	
	
	

	
	
	功率模块
	块
	800
	
	
	

	
	
	模块电脑板
	块
	1780
	
	
	

	
	总计
	
























三、项目二：电梯
（1） 电梯情况
	南浔校区电梯数量汇总表

	序号
	楼栋
	数量
	品牌

	1 
	货梯
	5 
	怡达快速

	2 
	客梯
	35 
	怡达快速

	3 
	扶梯
	8 
	怡达快速

	4 
	货梯
	28 
	沃克斯迅达

	5 
	客梯
	3 
	沃克斯迅达

	合计
	79 
	


    （二）维修服务
     1、建立详细的电梯设备台帐及设备运行情况介绍；维保期间安排技术人员对所维护电梯按要求做全面检查、维护。
2、服务响应时间：保持24小时通信畅通，如遇设备出现紧急问题，接到急修电话1小时内到达现场。
3、服务态度：服务态度工作负责、热情积极、吃苦耐劳、如出现消极怠慢、态度傲慢、不负责任、或出现责任事故等情况，学校会有相应的处罚。
4、维修维护安排：需要进行大型维修时，征得学校同意后方可实施。
5、自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。
6、随时听取校方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检。
（三）维修更换的材料费、设备费结算说明
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK25]维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商提供的电梯常用配件明细单表填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。必要时，采购人将组织人员对关键材料或设备进行市场询价，当市场询价结果低于投标材料单价2%（含2%）以上时，则按市场询价结果予以结算。维修更换的材料费、设备费每2个月结算一次。
维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含在上述报价中。
（四）电梯常用配件报价明细单
投标人参与投标时，需对以下常用材料进行报价： 
	[bookmark: OLE_LINK26]⑥曳引式驱动乘客电梯报价单

	

	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	折后单价（元）
	备注

	1
	曳引主机
	件
	20300
	
	
	

	2
	限速器
	件
	1260
	
	
	

	3
	导轨
	件
	630
	
	
	

	4
	反绳轮
	件
	4890
	
	
	

	5
	厅门
	件
	1080
	
	
	

	6
	轿门
	件
	1080
	
	
	

	7
	轿壁
	台
	5040
	
	
	

	8
	门机马达
	件
	990
	
	
	

	9
	主机钢丝绳
	台
	5550
	
	
	2层站

	10
	主机钢丝绳
	台
	6650
	
	
	3层站

	11
	主机钢丝绳
	台
	7550
	
	
	4层站

	12
	主机钢丝绳
	台
	8450
	
	
	5层站

	13
	主机钢丝绳
	台
	9350
	
	
	6层站

	14
	主机钢丝绳
	台
	10250
	
	
	7层站

	15
	主机钢丝绳
	台
	11600
	
	
	9层站

	16
	上坎
	件
	702
	
	
	

	17
	门楣
	件
	576
	
	
	

	18
	轿顶总成
	件
	6640
	
	
	

	19
	轿底总成
	件
	5740
	
	
	

	20
	补偿链
	件
	2250
	
	
	

	21
	缓冲器
	件
	520
	
	
	

	22
	张紧轮
	件
	900
	
	
	

	23
	限速器钢丝绳
	件
	900
	
	
	

	24
	变频器
	件
	3600
	
	
	

	25
	变频器主板
	件
	2700
	
	
	

	26
	编码器
	件
	630
	
	
	

	27
	机房接口板
	件
	1170
	
	
	

	28
	变压器
	件
	945
	
	
	

	29
	电动松闸
	件
	1080
	
	
	

	30
	轿顶板
	件
	765
	
	
	

	31
	轿厢显示板
	件
	1440
	
	
	

	32
	轿厢指令板
	件
	765
	
	
	

	33
	门机变频器
	件
	945
	
	
	

	34
	光幕
	件
	990
	
	
	

	35
	安全钳
	件
	1305
	
	
	

	36
	门挂板
	件
	540
	
	
	

	37
	检修手柄
	件
	550
	
	
	

	38
	抱闸电源板
	件
	612
	
	
	

	39
	制动器电阻箱
	件
	585
	
	
	

	40
	扁电缆
	件
	5850
	
	
	

	41
	厅门联动钢丝绳
	件
	535
	
	
	

	42
	轿厢门机上坎
	件
	4170
	
	
	

	合计
	



	⑦曳引式驱动货梯电梯报价单

	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	折后单价（元）
	备注

	1
	曳引主机
	件
	30200
	
	
	

	2
	限速器
	件
	1260
	
	
	

	3
	导轨
	件
	630
	
	
	

	4
	反绳轮
	件
	4480
	
	
	

	5
	厅门
	件
	1260
	
	
	

	6
	轿门
	件
	1260
	
	
	

	7
	轿壁
	台
	6750
	
	
	

	8
	门机马达
	件
	2295
	
	
	

	9
	主机钢丝绳
	件
	10480
	
	
	

	10
	上坎
	件
	1902
	
	
	

	11
	门楣
	件
	576
	
	
	

	12
	轿顶总成
	件
	7550
	
	
	

	13
	轿底总成
	件
	6650
	
	
	

	14
	补偿链
	件
	2250
	
	
	

	15
	张紧轮
	件
	945
	
	
	

	16
	限速器钢丝绳
	件
	990
	
	
	

	17
	变频器
	件
	3870
	
	
	

	18
	变频器主板
	件
	2790
	
	
	

	19
	编码器
	件
	630
	
	
	

	20
	机房接口板
	件
	1170
	
	
	

	21
	变压器
	件
	945
	
	
	

	22
	电动松闸
	件
	1080
	
	
	

	23
	轿顶板
	件
	585
	
	
	

	24
	轿厢显示板
	件
	1440
	
	
	

	25
	轿厢指令板
	件
	765
	
	
	

	26
	门机变频器
	件
	990
	
	
	

	27
	光幕
	件
	990
	
	
	

	28
	安全钳
	件
	2460
	
	
	

	29
	门挂板
	件
	540
	
	
	

	30
	检修手柄
	件
	550
	
	
	

	31
	抱闸电源板
	件
	612
	
	
	

	32
	制动器电阻箱
	件
	810
	
	
	

	33
	扁电缆
	件
	3150
	
	
	

	34
	厅门联动钢丝绳
	件
	550
	
	
	

	35
	轿厢门机上坎
	件
	4530
	
	
	

		合计
	



	⑧自动人行扶梯报价单

	序号
	配件名称
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	折后单价（元）
	备注

	1
	梯级(不锈钢)
	1000型;Φ70X25
	1
	个
	670
	
	
	

	2
	梯级链
	1000型;Φ70X25黑色;无防水盖;13.5T
	1
	轴
	5390
	
	
	

	3
	主机链轮
	20A 16齿链轮;镀锌
	1
	个
	2050
	
	
	

	4
	双排链条
	双排链条20A-2X86
	1
	条
	2580
	
	
	

	5
	主轨
	单边长度L=8045;δ2.5/Q235-A
	1
	根
	4050
	
	
	

	6
	副轨
	单边长度L=8045;δ2/Q235-A,截面尺寸:38X14;适用于普通型梯路
	1
	根
	3960
	
	
	

	7
	主返轨
	单边长度L=8045;δ2.5/Q235-A
	1
	根
	3960
	
	
	

	8
	防跳轨
	30-4800-1500型;3#角钢;分段长度L=4450+3615
	1
	块
	2280
	
	
	

	9
	下弯围裙板组件
	30°-2水平;δ1.5/SUS430;钥匙开关盒开孔按:D9500006;毛刷孔;左右件对称
	1
	块
	630
	
	
	

	10
	标准段2400围裙板组件
	δ1.5/SUS430;左右件对称;含毛刷孔;
	1
	块
	630
	
	
	

	11
	标准段1200围裙板组件
	δ1.5/SUS430;左右件对称;含毛刷孔;
	1
	块
	576
	
	
	

	12
	非标围裙板组件
	单边非标长度L=1545;δ1.5/SUS430;左右件对称;含毛刷孔;
	1
	块
	834
	
	
	

	13
	上弯围裙板组件
	30°-2水平;δ1.5/SUS430;钥匙开关盒开孔按:D9500006;
	1
	块
	630
	
	
	

	14
	下弯玻璃托架
	30°-2水平;δ0.8/Q235-A
	1
	根
	540
	
	
	

	15
	直段玻璃托架
	30-4800-1500型;单边长度L=6789;δ0.8/Q235-A
	1
	块
	1980
	
	
	

	16
	上弯玻璃托架
	30°-2水平;δ0.8/Q235-A
	1
	根
	540
	
	
	

	17
	玻璃
	30°L=1116;
	1
	台
	5580
	
	
	

	18
	头部扶手导轨
	标准型;含双筋转向链和连接件;适用于900扶手高度;δ1.5/SUS430
	1
	根
	1800
	
	
	

	19
	直段扶手导轨
	30-4800-1500型;δ1.5/SUS430;单边长度L=7569
	1
	根
	1170
	
	
	

	20
	扶手带
	SDS室内;黑色;单边长度L=27270
	1
	台
	9200
	
	
	

	21
	上下弯段内外盖板
	30°-2水平;1500型;δ1.2/SUS430
	1
	套
	1700
	
	
	

	22
	直线段内外盖板
	30-4800-1500型
	1
	段
	2070
	
	
	

	23
	前沿板布置图
	1500型
	1
	套
	8850
	
	
	

	24
	主控制板
	ES.01/B;ES01BB02.01程序
	1
	块
	900
	
	
	

	合计
	


[bookmark: _GoBack]以上电梯配件维修报价清单，按统一折扣率报价，电梯维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。电梯维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算。
[bookmark: OLE_LINK38]四、项目三：配电房
    （一）配电房高低压维修服务要求
供应商需根据国家及行业标准、规范要求，结合学校电力设施实际情况和需求，制定高低压维修服务方案，采取定期、不定期及应急方式，为采购人提供电力设备（施）高低压维修修服务。
1、常规维修材料、设备单价报价一览表
	⑨ 常规维修材料、设备单价报价单

	序号
	材料、设备名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	保修期

	1
	塑壳断路器
	400A
	只
	4800
	
	
	15个月


	2
	电流互感器
	BH-200/5
	只
	150
	
	
	

	3
	指示灯
	红/绿/黄
	只
	15
	
	
	

	4
	交流接触器
	CJX8
	只
	480
	
	
	

	5
	低压智能表
	PMC916
	只
	1200
	
	
	

	6
	抽屉柜操作手柄
	
	只
	45
	
	
	

	7
	电容柜操作手柄
	
	只
	200
	
	
	

	8
	CIWZ主电路接插件（动）
	
	只
	1065
	
	
	

	9
	变压器温控器
	
	只
	4200
	
	
	

	10
	电流表
	
	只
	165
	
	
	

	11
	电熔器
	BSMJ0.4-16-3
	只
	1000
	
	
	

	12
	熔断器
	RT14  40A
	只
	30
	
	
	

	13
	失压线圈
	MZ-1600
	只
	1620
	
	
	

	14
	接触器
	B50C
	只
	441
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK28]  以上配电房配件维修报价清单，按统一折扣率报价，维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。配电房维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算。
    注：（1）所填报的材料单价、设备单价，仅指材料、设备出厂含税市场价+采保费（含税）。维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含。
（2）维修更换的材料费、设备费结算说明：维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商按维修材料、设备单价报价一览表填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。
（3）高低压预防性试验和维保期间，维修电力设施所需的材料费、设备费按实际产生的数量，按实另行结算。
（4）材料表中，采购人未列全面的，供应商须根据经验及采购人变电所、配电房、强电井等实际情况，补充全面。中标人需按设备名称、品牌、型号规格、单价、性能及指标、单位填写完整，提交采购方。若供应商未能列出、未能列全面，但实际维修产生了新的材料，则材料单价，将由采购人单方市场询价确定，供应商无条件服从。
（5）维修材料、电气设备的品牌选择：同原电气设备品牌，或所选用品牌与原品牌相当档次，或所选用品牌档次高于原品牌。
2、浙江水利水电学院供电范围明细如下：
	序号
	编号
	位置
	实际容量
	供电范围

	1
	A1#变电所
	3#书院西侧
	800KVA,4台
	供电范围为3#书院、4#书院及周边区域

	2
	A2#变电所
	行政楼地下室
	630KVA,2台
	供电范围为行政楼及周边区域:

	3
	A3#变电所
	于图书馆一层
	800KVA,4台
	供电范围为图书馆、南浔水街及周边区域

	4
	A4#变电所
	体育馆南侧
	800KVA,2台630KVA,2台
	供电范围为体育馆、体育场、北区停车场及周边区域

	5
	A5#变电所
	会堂地下室
	1250KVA,2台
	供电范围为会堂及周边区境:

	6
	B1#变电所
	西食堂南侧
	1000KVA,2台
	供电范围为西食堂、后动员工宿舍、校医院、智慧水利实验室及周边区域

	7
	B2#变电所
	西公共教学楼        地下室
	1000KVA,4台
	供电范围为西公共教学楼、学科楼一、学科楼三、水文化展馆及周边区域:

	8
	B3#变电所
	东公共教学楼        地下室
	1000KVA,4台
	供电范围为东公共教学楼、学科楼二、学科楼四及周边区域

	9
	B4#变电所
	东食堂一层
	800KVA,4台
	供电范围为东食堂、2*书院及周边区域:

	10
	B5#变电所
	1#书院东侧
	1000KVA,2台
	供电范围为1#书院及周边区城。

	11
	B6#变电所
	实训楼一层
	1000KVA,2台
	供电范围为实训楼、南浔党校、南区停车场及周边区域。

	北校区共设10/0.4kV变电所5座(A1#、A2#、A3#、A4#、A5#变电所)SCBH15-10/0.4干式电力变压器16台、总装机容量14160kVA，北区10kV中心配电站设于A1变申所内分别引出10kV电源至各变电所。

	南校区共设10/0.4kV变电所6座(B1#、B2#、B3#、B4#、B5#、B6#变电所).SCBH15-10/0.4千式电力变压器18台，总装机容量20000 kVA,南区10 kV中心配电站设于B1#变电所内,分别引出10 kV电源至各变电所。



（二）报价要求
1、供应商需根据学校电力设施情况、高低压维修范围，依据国家、行业标准、规范，中标后订单维修前需制定提供详实、可行的实施方案（工作方案）。
2、开展高低压维修服务所必备的机具、工具、检测仪表等等，由供应商自备，机具、工具、检测仪表等使用费、摊销费等包含在投标总价内，不另行报价。
3、在维修过程中，供应商若检查出电力设备存在故障，需要维修或更换，则应以联系单方式告知采购人，详细写明故障设备、维修所需材料的规格、型号、品牌、价格等，经校方认可后，更换完毕，采购人管理人员验收后，在联系单上签字确认，作为材料费结算的依据。
4、维修更换的材料费、设备费结算说明：维保服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商按初次报价一览表填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。必要时，采购人将组织人员对关键材料或设备进行市场询价，当市场询价结果低于投标材料单价2%（含2%）以上时，则按市场询价结果予以结算。维修更换的材料费、设备费每2个月结算一次。
[bookmark: _Toc18402163][bookmark: _Toc44150959]（三）产品标准和规范
供应商提供的维保服务电气设备必须符合中华人民共和国现行的标准和规范，以及采购人认可的其它的权威标准。
1、国家标准及其它被普遍认可的标准
GB/T 311.1-2013     高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术   
GB/T 311.2-2002  高压输变电设备的绝缘配合使用导则  
GB/T 1985-2023      交流高压隔离开关和接地开关 
DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 
GB/T 28810-2012  高压开关设备和控制设备标准的共同技术条件 
T/CEC 348-2020   《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 15166.2-2023         高压熔断器 
GB/T 28182-2024           避雷器  
GB/T 20138-2023          外壳防护等级 
GB/T 1985-2023         交流隔离开关和接地开关 
GB/T 1985-2023         高压开关 
GB/T 16926-2009         高压交流开关熔断器 
GB/T 14048.2-2020         低压断路器
GB/T 14048.3-2017  低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电气
GB/T 14048.4-2020         低压接触器
GB/T 14048.14-2019     控制电路电气和开关元件一般要求
GB/T 18268.23-2010 《工业过程测量和控制装置的工作条件》
GB/T 16895.35-2023      低压电气基本标准
GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》
GB/T 7251.1-2023          低压成套开关设备
GB/T 10233-2016         低压成套开关设备基本测试方法
GB 50150-2016​       《电气设备交接试验标准》 
DL/T 596-2021   《电力设备预防性试验规程》                                                                    
GB 26860-2011       电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分
注：上述未提到的但适用于高、低压开关柜的我国其它标准亦可采用。
2、由采购人认可的国家的其他权威标准
这些标准应为最新标准，供应商应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）
3、供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后供应商推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，采购人有可能接受。供应商须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。
[bookmark: OLE_LINK34]五、项目四：水泵房
（一）服务内容
	服务项目
	工作方案及服务内容
	备注

	故障维修
	水泵设备出现紧急故障不能供水影响学校工作与生活时，维保单位应及时安排人员赶赴现场维修处理，一般故障现场解决，重大故障上报学校，告知故障原因、修复时间、修复产生的费用等等。
	填写临时抢修单



[bookmark: _Toc19354]（二）项目预算
	服务项目
	浙江水利水电学院南浔校区生活、消防、污水泵及其管路阀门等设备维修
	备注

	维修费用
	根据实际维修
情况按报价实时结算
	

	服务内容
	主要设备：详见台账
管路设备：管路阀门、止回阀、橡胶接头等
其他内容：控制柜除尘、泵部件维修等
维保期：维保期内设备出现故障，根据情况需要及时安排人员到现场抢修，出现部件或配件更换，及时报告维修服务中心，批复后给予维修，确保设备正常运行。
	



（三）浙江水利水电学院水泵配件材料报价清单
[bookmark: _Toc11842]1、常规维修材料、设备单价报价一览表

	⑩常规维修材料、设备单价报价单


	序号
	配件名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价（元）
	统一折扣率
	结算价（元）
	质保期

	1
	污水泵
	65WQ35-13-3
	
	台
	2240
	
	
	15个月


	2
	交流接触器
	CJX2-0910
	
	只
	75
	
	
	

	3
	交流接触器
	CJX2-1210
	
	个
	115
	
	
	

	4
	接触器
	LC6511
	施耐德
	个
	460
	
	
	

	5
	接触器
	LC3211
	施耐德
	个
	380
	
	
	

	6
	热继
	JR36-20
	
	只
	45
	
	
	

	7
	抱箍
	DN100
	管路漏水
	个
	360
	
	
	

	8
	时控开关
	KG316T-AC220V
	
	只
	125
	
	
	

	9
	浮球
	EV-5
	
	套
	115
	
	
	

	10
	明杠闸阀
	DN100
	春江阀门
	个
	920
	
	
	

	11
	橡胶接头
	DN100
	
	个
	380
	
	
	

	12
	热过载继电器
	63A
	正泰
	个
	210
	
	
	

	13
	时间继电器
	TYPEST3P-33
	正泰
	个
	95
	
	
	

	14
	电机线圈重绕
	30KW
	消防泵电机
	台
	2700
	
	
	

	15
	电机线圈
	2.2kw
	
	台
	420
	
	
	

	16
	轴承
	6311
	
	个
	260
	
	
	

	17
	轴承
	6305
	
	个
	45
	
	
	

	18
	机封
	Ø35
	
	套
	420
	
	
	

	19
	机封
	109-Ø20
	
	套
	85
	
	
	

	20
	大功率排风机
	2.2kw
	
	台
	320
	
	
	

	21
	密封电缆线
	2.2kw配套
	
	项
	125
	
	
	

	22
	浮球
	EV-5
	
	套
	85
	
	
	

	23
	电缆线
	2.5平方*3+1
	
	米
	18
	
	
	

	24
	风机孔修补
	
	
	项
	220
	
	
	

	25
	油漆维护
	
	
	项
	140
	
	
	

	26
	三井自动智能控制器
	CPW300
	
	套
	2750
	
	
	

	27
	双回路智能测效仪
	EPP
	
	套
	960
	
	
	

	28
	液位变送器
	0-1.6mpa
	
	套
	420
	
	
	

	合计
	








[bookmark: OLE_LINK29]





以上水泵房配件维修报价清单，按统一折扣率报价，维修预算费报价=设备维修预算*设备配件统一折扣率。水泵房维修配件费用按基准单价统一折扣率后的价格进行按实结算。
（四）水泵明细
	 南浔校区水泵房信息汇总表

	序号
	区域
	用途
	水泵台数
	备注

	1
	行政楼无负压水泵房
	生活
	5
	

	2
	东水泵房
	生活
	5
	

	3
	西水泵房
	生活
	5
	

	4
	消防水泵房
	消防
	10
	

	合计
	25
	


（五）维修服务承诺书
 1、服务响应时间：保持24小时通信畅通，如遇设备出现紧急问题，接到急修电话2小时到达现场。
2、服务态度：服务态度工作负责、热情积极、吃苦耐劳、如出现消极怠慢、态度傲慢、不负责任、或出现责任事故等情况，学校会有相应的处罚。
3、维修维护安排：需要进行大型维修时，征得学校同意后方可实施。
4、维修作业注意事项：维修现场必须摆放施工提醒警告标志，防范意外事情的发生；另外注意作业期间不得影响学校正常的工作秩序和休息，不得损坏学校设施，如有损坏照价赔偿。
5、维修进度承诺：小故障及时修复，大故障连夜抢修，遇到配件需要时间等待的，及时报告学校，同时做好确保余下设备能正常运行保证生活工作用水，待配件到达给予修复确保设备正常运行。
6、服务驻点要求：维保前期合作单位安排专业技术人员驻点服务，确保设备运行正常；待排查设备一切运行故障后，实行走动服务，遇到特殊情况接到报修电话2小时到位服务。











六、总报价单
总报价单
	序号
	项目名称
	最高预算（元）
	分项序号
	金额（元）
	折扣率
	投标最终合计报价（元）
	备注

	1
	空调
	66700
	①
	
	
	
	详见项目一：
空调
此处为序号①②③④⑤报价单，共5个报价单合计金额

	
	
	
	②
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	

	
	
	
	④
	
	
	
	

	
	
	
	⑤
	
	
	
	

	2
	电梯
	30000
	⑥
	
	
	
	详见项目二：电梯
此处为序号⑥⑦⑧报价单，共3个报价单合计金额

	
	
	
	⑦
	
	
	
	

	
	
	
	⑧
	
	
	
	

	3
	配电房
	
10000
	⑨
	
	
	
	详见项目三：配电房此处为序号⑨报价单，共1个报价单合计金额

	4
	水泵房
	
10000
	⑩
	
	
	
	详见项目四：水泵房：此处为序号⑩报价单，共1个报价单合计金额

	合计
	126700
	合计：
	



报价计算方式：
1、各设备维修预算费报价=设备维修预算*相应设备配件统一折扣率
注：以上表格投标报价的总金额，只作为投标报价参考值（最低价为中标价）。本项目各设备维修配件费用结算根据设备相应材料的折扣价据实结算，年度维修经费不得超过本项目总维修预算费，项目内金额可调配。
2、所填报的材料单价、设备单价，仅指材料、设备出厂含税市场价+采保费（含税）。维修更换材料、安装设备所需的人工费、机具使用费等已包含在初次报价表投标总价中。
3、以上设备维修所需的材料费、设备费按实际产生的数量，另行结算。
4、维修更换的材料费、设备费结算说明：服务期间，供应商实际所更换的材料费、设备费，采购人原则上根据供应商按维修材料、设备清单报价表中折扣后填报的单价以及双方签证的联系单予以结算。
5、以上报价材料清单，采购人未列全面的，供应商须根据经验及采购人维修、维保设备的实际情况，补充全面。若供应商未能列出、未能列全面，但实际维修产生了新的材料，则材料单价，将由采购人单方市场询价确定，供应商无条件服从。
6、设备名称、品牌、型号规格、单价、性能及指标、单位填写完整。
7、所有更换设备配件均为原厂件。
8、投标前需进行现场勘察。









具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：
日期：    年   月   日












现 场 勘 察 证 明
项目名称：浙江水利水电学院南浔校区空调、电梯、水泵、高配等设备零部件维修项目

应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：                 （签字）
投标人公司名称：                          （加盖公章）
勘察时间：       年       月      日
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