### 南浔校区西润楼一楼后厨过道墙面改造项目技术指标及报价

|  |
| --- |
| **一、工程量清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面涂料铲除至抹灰层2.垃圾清理成堆3.工程量暂计按实结算 | m2 | 360 |  |  |  |
| 2 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙面装饰板保护性拆除2.存放至指定地点3.可利用部分拆除后重新铺贴、安装4.工程量按整体拆除工程\*0.3暂计 | m2 | 108 |  |  |  |
| 3 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.塑料踢脚线拆除2.垃圾清理成堆3.工程量暂计按实结算 | m | 150 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.垃圾装袋装车2.建筑垃圾外运，外运距离由施工单位自行考虑 | m3 | 0.74 |  |  |  |
| 5 | 渣土消纳处置费用 | 1.渣土消纳处置 | m3 | 0.74 |  |  |  |
| 6 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨酯防水涂料涂刷1m高2.防水涂料厚度1.5mm3.工程量暂计按实结算 | m2 | 150 |  |  |  |
| 7 | 块料墙面 | 1.600\*1200mm白色亮面墙砖2.施工至2.4m高3.干混砂浆铺贴DP M20.04.工程量暂计按实结算 | m2 | 360 |  |  | 诺贝尔、东鹏、冠珠或相当于 |
| 8 | 金属装饰线 | 1.金属护角条30\*30\*1.5mm2.高度1.2m3.设置于墙面阳角处4.工程量暂计按实结算 | m | 24 |  |  |  |
| 9 | 现有管线整理 | 1.现有外露管线整理2.小电器连接线路按现场需求处理，套管或开槽埋设至墙砖内含小电器拆除3.小电器重新安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 成品保护 | 1.现场原有门套、地面等未施工部位成品保护 | m2 | 180 |  |  |  |
| 11 | 施工配合费 | 1.施工过程中需保证场地原有使用功能，夜间施工增加费2.因施工场景为后厨，为满足清洁卫生标准施工过程中需尽量减少粉尘产生，增加降尘措施费3.交接后需做保洁措施，达到甲方需求 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |
| 1、项目工期需要一周内完成；2、费用含人工和税费。 |

工程清单参考，以现场实际施工为准。超出工程量应含在投标总费用，不得另外收费。

1. **施工说明**

南浔校区西食堂一楼后厨过道指定区域贴铺墙砖，共约360平方米：1、铲除乳胶漆至水泥面；2、贴墙砖约360平方米，施工高度2.4米（60x120白色亮面墙砖）；3、刷防水至1米高，约150平方米。

**三、施工要求**

1. 遵守水电施工基本规则，安全防护措施必须到位。
2. 施工效果整洁美观，做好防尘防灰保持卫生，不得影响食堂正常使用。
3. 施工完成后确保用电完全接入，无使用问题及安全隐患。
4. 完工日期：完成招标流程后开始施工，2025年3月25日之前完成。
5. 项目预算：85157元。
6. 自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
7. 其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。

四、其他

1、以上费用含垃圾清运费。

2、以上费用以审计结算为准。

3、需现场勘察。

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院南浔校区西润楼一楼后厨过道墙面改造项目

项目编号：SYHQX20250301-2

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人： （签字）

投标人公司名称： （签字盖章）

勘察时间： 年 月 日

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方（公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日